**Перечень актуальных идентификаторов носителей датчиков, применяемых во внутритрубных инспекционных приборах при проведении внутритрубной диагностики.**

Таблица 1

| **№ п/п** | **Идентификатор носителя** | **Тип носителя** | **Наименование** | **Дефектоскоп** | **Описание** | **Количество датчиков** | **Диаметр носителя, дюймы** | **Мин. значение доп. скорости** | ***Макс. значение доп. скорости*** | ***Изменение (CDL/CDS)*** | ***Кол-во датчиков в блоке*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **14-УСК.03** | | | | | | | | | | | |
|  | 140400002 | WM | 14” WM | 14-УСК.03 |  | 216 | 14 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 160400002 | WM | 16” WM | 14-УСК.03 |  | 234 | 16 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 200400002 | WM | 20” WM | 14-УСК.03 |  | 300 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 140400003 | CD/WM | 14” WM | 14-УСК.03 |  | 12 | 14 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 140500003 | CD/WM | 14” СD | 14-УСК.03 |  | 216 | 14 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 140500203 | CD/WM | 14” СD | 14-УСК.03 |  | 216 | 14 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 160400003 | CD/WM | 16” WM | 14-УСК.03 |  | 13 | 16 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 160500003 | CD/WM | 16” СD | 14-УСК.03 |  | 234 | 16 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 160500203 | CD/WM | 16” СD | 14-УСК.03 |  | 234 | 16 | 0,2 | 2 |  |  |
| **20-ДМУ.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 200700131 | MFL | 20”MFL | 20-ДМУ.01 | T1 | 184 | 20 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 200700132 | MFL | 20”MFL | 20-ДМУ.01 | T2 | 184 | 20 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 200700133 | MFL | 20”MFL | 20-ДМУ.01 | T3 | 138 | 20 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 200700031 | MFL | 20”MFL | 20-ДМУ.01 | T1 | 192 | 20 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 200700032 | MFL | 20”MFL | 20-ДМУ.01 | T2 | 192 | 20 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 200700033 | MFL | 20”MFL | 20-ДМУ.01 | T3 | 144 | 20 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 200400009 | WM | 20” WM | 20-ДМУ.01 |  | 400 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 200500009 | CD | 20” СD | 20-ДМУ.01 |  | 320 | 20 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 200500209 | CD | 20” СD | 20-ДМУ.01 |  | 320 | 20 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 201400009 | CDS | 20” СD | 20-ДМУ.01 |  | 320 | 20 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 201400209 | CDS | 20” СD | 20-ДМУ.01 |  | 320 | 20 | 0,2 | 2,22 | + |  |
| **20-ДВУ.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 200420007 | WM | 20” WM | 20-ДВУ.00 |  | 486 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 200402007 | WM | 20” WM | 20-ДВУ.00 | WM + CDС | 486 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 201502007 | CD360 | 20” СD | 20-ДВУ.00 |  | 1296 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 201502207 | CD360 | 20” СD | 20-ДВУ.00 |  | 1296 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 201503007 | CD360 | 20” СD | 20-ДВУ.00 | CDC | 324 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 201503207 | CD360 | 20” СD | 20-ДВУ.00 | CDC | 324 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
| **28-УСК.03** | | | | | | | | | | | |
|  | 280400102 | WM | 28” WM | 28-УСК.03 |  | 420 | 28 | 0,2 | 3,22 |  |  |
|  | 320400102 | WM | 32” WM | 28-УСК.03 |  | 480 | 32 | 0,2 | 3,22 |  |  |
| **28-ДМУ.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 280700001 | MFL | 28”MFL | 28-ДМУ.01 | T1 | 256 | 28 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 280700002 | MFL | 28”MFL | 28-ДМУ.01 | T2 | 256 | 28 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 280700003 | MFL | 28”MFL | 28-ДМУ.01 | T3 | 192 | 28 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 320700001 | MFL | 32”MFL | 28-ДМУ.01 | T1 | 300 | 32 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 320700002 | MFL | 32”MFL | 28-ДМУ.01 | T2 | 300 | 32 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 320700003 | MFL | 32”MFL | 28-ДМУ.01 | T3 | 225 | 32 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 280400004 | WM | 28” WM | 28-ДМУ.01 |  | 400 | 28 | 0,2 | 3,22 |  |  |
|  | 280500001 | CD | 28” СD | 28-ДМУ.01 |  | 400 | 28 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 280500201 | CD | 28” СD | 28-ДМУ.01 |  | 400 | 28 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 281400101 | CDS | 28” СD | 28-ДМУ.01 |  | 400 | 28 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 281400201 | CDS | 28” СD | 28-ДМУ.01 |  | 400 | 28 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 320400004 | WM | 32” WM | 28-ДМУ.01 |  | 480 | 32 | 0,2 | 3,22 |  |  |
|  | 320500001 | CD | 32” СD | 28-ДМУ.01 |  | 480 | 32 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 320500201 | CD | 32” СD | 28-ДМУ.01 |  | 480 | 32 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 321400101 | CDS | 32” СD | 28-ДМУ.01 |  | 480 | 32 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 321400201 | CDS | 32” СD | 28-ДМУ.01 |  | 480 | 32 | 0,2 | 2,22 | + |  |
| **28-УСК.04** | | | | | | | | | | | |
|  | 280400010 | WM | 28” WM | 28-УСК.04 |  | 720 | 28 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 320400010 | WM | 32” WM | 28-УСК.04 |  | 900 | 32 | 0,2 | 3,2 |  |  |
| **40-ДМУ.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 400700001 | MFL | 40”MFL | 40-ДМУ.01 | T1 | 368 | 40 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 400700002 | MFL | 40”MFL | 40-ДМУ.01 | T2 | 368 | 40 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 400700003 | MFL | 40”MFL | 40-ДМУ.01 | T3 | 276 | 40 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 420700001 | MFL | 42”MFL | 40-ДМУ.01 | T1 | 384 | 42 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 420700002 | MFL | 42”MFL | 40-ДМУ.01 | T2 | 384 | 42 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 420700003 | MFL | 42”MFL | 40-ДМУ.01 | T3 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 480700001 | MFL | 40”MFL | 40-ДМУ.01 | T1 | 448 | 48 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 480700002 | MFL | 40”MFL | 40-ДМУ.01 | T2 | 448 | 48 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 480700003 | MFL | 40”MFL | 40-ДМУ.01 | T3 | 336 | 48 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 400400004 | WM | 40” WM | 40-ДМУ.01 |  | 600 | 40 | 0,2 | 3,22 |  |  |
|  | 420400004 | WM | 42” WM | 40-ДМУ.01 |  | 640 | 42 | 0,2 | 3,22 |  |  |
|  | 480400004 | WM | 48” WM | 40-ДМУ.01 |  | 720 | 48 | 0,2 | 3,22 |  |  |
|  | 400500001 | CD | 40” CD | 40-ДМУ.01 |  | 600 | 40 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 400500201 | CD | 40” CD | 40-ДМУ.01 |  | 600 | 40 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 420500201 | CD | 42” CD | 40-ДМУ.01 |  | 640 | 42 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 480500201 | CD | 48” CD | 40-ДМУ.01 |  | 720 | 48 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 401400001 | CDS | 40” CD | 40-ДМУ.01 |  | 600 | 40 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 421400001 | CDS | 42” CD | 40-ДМУ.01 |  | 640 | 42 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 481400001 | CDS | 48” CD | 40-ДМУ.01 |  | 720 | 48 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 401400201 | CDS | 40” CD | 40-ДМУ.01 |  | 600 | 40 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 421400201 | CDS | 42” CD | 40-ДМУ.01 |  | 640 | 42 | 0,2 | 2,22 | + |  |
|  | 481400201 | CDS | 48” CD | 40-ДМУ.01 |  | 720 | 48 | 0,2 | 2,22 | + |  |
| **40-ДВУ.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 400400007 | WM | 40” WM | 40-ДВУ.00 |  | 945 | 40 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 400402007 | WM | 40” WM | 40-ДВУ.00 |  | 945 | 40 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 401500007 | CD360 | 40” CD | 40-ДВУ.00 |  | 2835 | 40 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 401500207 | CD360 | 40” CD | 40-ДВУ.00 |  | 2835 | 40 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 421500007 | CD360 | 42” CD | 40-ДВУ.00 |  | 3024 | 42 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 421500207 | CD360 | 42” CD | 40-ДВУ.00 |  | 3024 | 42 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 481500007 | CD360 | 48” CD | 40-ДВУ.00 |  | 3402 | 48 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 481500207 | CD360 | 48” CD | 40-ДВУ.00 |  | 3402 | 48 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 401502007 | CD360 | 40” CD | 40-ДВУ.00 |  | 2520 | 40 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 401502207 | CD360 | 40” CD | 40-ДВУ.00 |  | 2520 | 40 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 421502007 | CD360 | 42” CD | 40-ДВУ.00 |  | 2688 | 42 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 421502207 | CD360 | 42” CD | 40-ДВУ.00 |  | 2688 | 42 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 481502007 | CD360 | 48” CD | 40-ДВУ.00 |  | 3024 | 48 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 481502207 | CD360 | 48” CD | 40-ДВУ.00 |  | 3024 | 48 | 0,2 | 3,2 |  |  |
| **28-ДВУ.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 280410007 | WM | 28” WM | 28-ДВУ.00 |  | 630 | 28 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 281500007 | CD360 | 28” CD | 28-ДВУ.00 |  | 1680 | 28 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 281500207 | CD360 | 28” CD | 28-ДВУ.00 |  | 1680 | 28 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 320410007 | WM | 32” WM | 28-ДВУ.00 |  | 756 | 32 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 320400007 | WM | 32” WM | 28-ДВУ.00 |  | 756 | 32 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 321500007 | CD360 | 32” CD | 28-ДВУ.00 |  | 2016 | 32 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 321500207 | CD360 | 32” CD | 28-ДВУ.00 |  | 2016 | 32 | 0,2 | 3,2 |  |  |
| **40.ДМА.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 402100001 | EMA | 40” EMA | 40.ДМА.00 |  | 104 | 40 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 422100001 | EMA | 42” EMA | 40.ДМА.00 |  | 112 | 42 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 482100001 | EMA | 48” EMA | 40.ДМА.00 |  | 128 | 48 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 402400001 | EMA | 40” EMA | 40.ДМА.00 |  | 104 | 40 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 422400001 | EMA | 42” EMA | 40.ДМА.00 |  | 112 | 42 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 482400001 | EMA | 48” EMA | 40.ДМА.00 |  | 128 | 48 | 0,2 | 2 |  |  |
| **40-УСК.04** | | | | | | | | | | | |
|  | 400400010 | WM | 40” 42 48 WM | 40-УСК.04 |  | 1080 | 40 | 0,2 | 3,2 |  |  |
| **06-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 631 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.00 | T1 | 72 | 6 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 632 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.00 | T2 | 72 | 6 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 633 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.00 | T3 | 36 | 6 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 60700001 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.01(ГОСТ) | T1 | 72 | 6 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 60700002 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.01(ГОСТ) | T2 | 72 | 6 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 60700003 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.01(ГОСТ) | T3 | 36 | 6 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 60700101 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.01(API) | T1 | 72 | 6 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 60700102 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.01(API) | T2 | 72 | 6 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 60700103 | MFL | 6”MFL | 6-МСК.01(API) | T3 | 36 | 6 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **08-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 80700001 | MFL | 8”MFL | 8-МСК.01 | T1 | 96 | 8 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 80700002 | MFL | 8”MFL | 8-МСК.01 | T2 | 96 | 8 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 80700003 | MFL | 8”MFL | 8-МСК.01 | T3 | 48 | 8 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 80700121 | MFL | 8”MFL | 8-МСК.01(1.5D) | T1 | 96 | 8 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 80700122 | MFL | 8”MFL | 8-МСК.01(1.5D) | T2 | 96 | 8 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 80700123 | MFL | 8”MFL | 8-МСК.01(1.5D) | T3 | 48 | 8 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 100700001 | MFL | 10”MFL | 8-МСК.01 | T1 | 120 | 10 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 100700002 | MFL | 10”MFL | 8-МСК.01 | T2 | 120 | 10 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 100700003 | MFL | 10”MFL | 8-МСК.01 | T3 | 60 | 10 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 100700021 | MFL | 10”MFL | 8-МСК.01(1.5D) | T1 | 120 | 10 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 100700022 | MFL | 10”MFL | 8-МСК.01(1.5D) | T2 | 120 | 10 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 100700023 | MFL | 10”MFL | 8-МСК.01(1.5D) | T3 | 60 | 10 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **12-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 120700501 | MFL | 12”MFL | 12-МСК.01 | T1 | 144 | 12 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 120700502 | MFL | 12”MFL | 12-МСК.01 | T2 | 144 | 12 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 120700503 | MFL | 12”MFL | 12-МСК.01 | T3 | 72 | 12 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 120900504 | TFI | 12”MFL | 12-МСК.01 | T4 | 384 | 12 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **14-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 140700501 | MFL | 14”MFL | 14-МСК.01 | T1 | 168 | 14 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 140700502 | MFL | 14”MFL | 14-МСК.01 | T2 | 168 | 14 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 140700503 | MFL | 14”MFL | 14-МСК.01 | T3 | 84 | 14 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 140900504 | TFI | 14”MFL | 14-МСК.01 | T4 | 384 | 14 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **16-МСК.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 1631 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.00 | T1 | 152 | 16 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 1632 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.00 | T2 | 152 | 16 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 1633 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.00 | T3 | 114 | 16 | 0,2 | 4 |  | 3 |
| **16-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 160700001 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.01 | T1 | 152 | 16 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 160700002 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.01 | T2 | 152 | 16 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 160700003 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.01 | T3 | 114 | 16 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 160900004 | TFI | 16”MFL | 16-МСК.01 | T4 | 480 | 16 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 160700501 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.01 | T1 | 136 | 16 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 160700502 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.01 | T2 | 136 | 16 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 160700503 | MFL | 16”MFL | 16-МСК.01 | T3 | 102 | 16 | 0,2 | 4 |  | 3 |
| **18-МСК.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 180701501 | MFL | 18”MFL | 18-МСК.00 | T1 | 480 | 18 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 180701502 | MFL | 18”MFL | 18-МСК.00 | T2 | 480 | 18 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 180701511 | MFL | 18”MFL | 18-МСК.00 | T11 | 480 | 18 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 180701531 | MFL | 18”MFL | 18-МСК.00 | T31 | 120 | 18 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 180701532 | MFL | 18”MFL | 18-МСК.00 | T32 | 120 | 18 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 180900504 | TFI | 18”MFL | 18-МСК.00 | T4 | 512 | 18 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **20-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 202111 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.01 | T1 | 192 | 20 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 202211 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.01 | T2 | 192 | 20 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 202311 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.01 | T3 | 144 | 20 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 202411 | TFI | 20”MFL | 20-МСК.01 | T4 | 576 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **20-МСК.02** | | | | | | | | | | | |
|  | 200701601 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.02 | T1 | 512 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 200701602 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.02 | T2 | 512 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 200701611 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.02 | T11 | 512 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 200701631 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.02 | T31 | 128 | 20 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 200701632 | MFL | 20”MFL | 20-МСК.02 | T32 | 128 | 20 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 200901604 | TFI | 20” MFL | 20-МСК.02 | T4 | 512 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 200901622 | TFI | 20” MFL | 20-МСК.02 | T22 | 512 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 200901641 | TFI | 20” MFL | 20-МСК.02 | T41 | 512 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 200901633 | TFI | 20” MFL | 20-МСК.02 | T33 | 128 | 20 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 200901634 | TFI | 20” MFL | 20-МСК.02 | T34 | 128 | 20 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 200900504 | TFI | 20” MFL | 20-МСК.02 | T4 | 576 | 20 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **22-МСК.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 220700501 | MFL | 22”MFL | 22-МСК.00 | T1 | 204 | 22 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 220700502 | MFL | 22”MFL | 22-МСК.00 | T2 | 204 | 22 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 220700503 | MFL | 22”MFL | 22-МСК.00 | T3 | 153 | 22 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 220900504 | TFI | 22”MFL | 22-МСК.00 | T4 | 640 | 22 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240700001 | MFL | 24”MFL | 22-МСК.00 | T1 | 228 | 24 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 240700002 | MFL | 24”MFL | 22-МСК.00 | T2 | 228 | 24 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 240700003 | MFL | 24”MFL | 22-МСК.00 | T3 | 171 | 24 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 240900004 | TFI | 24”MFL | 22-МСК.00 | T4 | 704 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240700501 | MFL | 24”MFL | 22-МСК.00 | T1 | 220 | 24 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 240700502 | MFL | 24”MFL | 22-МСК.00 | T2 | 220 | 24 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 240700503 | MFL | 24”MFL | 22-МСК.00 | T3 | 165 | 24 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 240900504 | TFI | 24”MFL | 22-МСК.00 | T4 | 704 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 260700501 | MFL | 26”MFL | 22-МСК.00 | T1 | 240 | 26 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 260700502 | MFL | 26”MFL | 22-МСК.00 | T2 | 240 | 26 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 260700503 | MFL | 26”MFL | 22-МСК.00 | T3 | 180 | 26 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 260900504 | TFI | 26”MFL | 22-МСК.00 | T4 | 768 | 26 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **24A-МСК.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 240701001 | MFL | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T1 | 576 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240701002 | MFL | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T2 | 576 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240701011 | MFL | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T11 | 576 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240701031 | MFL | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T31 | 144 | 24 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 240701032 | MFL | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T32 | 144 | 24 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 240901004 | TFI | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T4 | 576 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240901022 | TFI | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T22 | 576 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240901041 | TFI | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T41 | 576 | 24 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 240901033 | TFI | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T33 | 144 | 24 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 240901034 | TFI | 24”MFL | 24A-МСК.00 | T34 | 144 | 24 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **28-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 280700001 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.01 | T1 | 256 | 28 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 280700002 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.01 | T2 | 256 | 28 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 280700003 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.01 | T3 | 192 | 28 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 280900004 | TFI | 28”MFL | 28-МСК.01 | T4 | 768 | 28 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 300700001 | MFL | 30”MFL | 28-МСК.01 | T1 | 276 | 30 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 300700002 | MFL | 30”MFL | 28-МСК.01 | T2 | 276 | 30 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 300700003 | MFL | 30”MFL | 28-МСК.01 | T3 | 207 | 30 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 300900004 | TFI | 30”MFL | 28-МСК.01 | T4 | 768 | 30 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **32-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 320700001 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.01 | T1 | 300 | 32 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 320700002 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.01 | T2 | 300 | 32 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 320700003 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.01 | T3 | 225 | 32 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 320900004 | TFI | 32”MFL | 32-МСК.01 | T4 | 864 | 32 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 360700001 | MFL | 36”MFL | 36-МСК.00 | T1 | 320 | 36 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 360700002 | MFL | 36”MFL | 36-МСК.00 | T2 | 320 | 36 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 360700003 | MFL | 36”MFL | 36-МСК.00 | T3 | 240 | 36 | 0,2 | 4 |  | 3 |
| **40-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 400700001 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.01 | T1 | 368 | 40 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 400700002 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.01 | T2 | 368 | 40 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 400700003 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.01 | T3 | 276 | 40 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 400900004 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.01 | T4 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **42-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 4021 | MFL | 40”MFL | 42-МСК.01 | T1 | 368 | 40 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 4022 | MFL | 40”MFL | 42-МСК.01 | T2 | 368 | 40 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 4023 | MFL | 40”MFL | 42-МСК.01 | T3 | 276 | 40 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 420700001 | MFL | 42”MFL | 42-МСК.01 | T1 | 384 | 42 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 420700002 | MFL | 42”MFL | 42-МСК.01 | T2 | 384 | 42 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 420700003 | MFL | 42”MFL | 42-МСК.01 | T3 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 42210916 | MFL | 42”MFL | 42-МСК.01 | T1 | 384 | 42 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 42220916 | MFL | 42”MFL | 42-МСК.01 | T2 | 384 | 42 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 42230916 | MFL | 42”MFL | 42-МСК.01 | T3 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 42240916 | TFI | 42”MFL | 42-МСК.01 | T4 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **48-МСК.01** | | | | | | | | | | | |
|  | 48210916 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.01 | T1 | 448 | 48 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 48220916 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.01 | T2 | 448 | 48 | 0,2 | 4 |  | 4 |
|  | 48230916 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.01 | T3 | 336 | 48 | 0,2 | 4 |  | 3 |
|  | 48240916 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.01 | T4 | 1344 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
| **6-УСК.03** | | | | | | | | | | | |
|  | 602077 | WM | 6” WM | 6-УСК.03 |  | 96 | 6 | 0,3 | 2 |  |  |
|  | 803077 | WM | 8” WM | 6-УСК.03 |  | 140 | 8 | 0,3 | 2 |  |  |
|  | 615 | CD/WM | 6” WM | 6-УСК.03 |  | 8 | 6 | 0,3 | 2 |  |  |
|  | 815 | CD/WM | 8” WM | 6-УСК.03 |  | 20 | 8 | 0,3 | 2 |  |  |
|  | 618 | CD/WM | 6” CD | 6-УСК.03 |  | 88 | 6 | 0,3 | 2 |  |  |
|  | 818 | CD/WM | 8” CD | 6-УСК.03 |  | 120 | 8 | 0,3 | 2 |  |  |
| **10-УСК.03** | | | | | | | | | | | |
|  | 100400003 | WM | 10” WM | 10-УСК.03 |  | 180 | 10 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 120400003 | WM | 12” WM | 10-УСК.03 |  | 216 | 12 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 100400004 | CD/WM | 10” WM | 10-УСК.03 |  | 20 | 10 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 120400004 | CD/WM | 12” WM | 10-УСК.03 |  | 24 | 12 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 100500002 | CD/WM | 10” CD | 10-УСК.03 |  | 160 | 10 | 0,2 | 2 |  |  |
|  | 120500002 | CD/WM | 12” CD | 10-УСК.03 |  | 192 | 12 | 0,2 | 2 |  |  |
| **28-МСК.10** | | | | | | | | | | | |
|  | 280711501 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.02 | T1 | 768 | 28 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 280711511 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.02 | T11 | 768 | 28 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 280711502 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.02 | T2 | 768 | 28 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 280711531 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.02 | T31 | 192 | 28 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 280711532 | MFL | 28”MFL | 28-МСК.02 | T32 | 192 | 28 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 280911504 | TFI | 28”MFL | 28-МСК.02 | T4 | 768 | 28 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 280911541 | TFI | 28”MFL | 28-МСК.02 | T41 | 768 | 28 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 280911522 | TFI | 28”MFL | 28-МСК.02 | T22 | 768 | 28 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 280911533 | TFI | 28”MFL | 28-МСК.02 | T33 | 192 | 28 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 280911534 | TFI | 28”MFL | 28-МСК.02 | T34 | 192 | 28 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **32-МСК.10** | | | | | | | | | | | |
|  | 320711501 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.10 | T1 | 896 | 32 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 320711511 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.10 | T11 | 896 | 32 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 320711502 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.10 | T2 | 896 | 32 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 320711531 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.10 | T31 | 224 | 32 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 320711532 | MFL | 32”MFL | 32-МСК.10 | T32 | 224 | 32 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 320911504 | TFI | 32”MFL | 32-МСК.10 | T4 | 896 | 32 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 320911541 | TFI | 32”MFL | 32-МСК.10 | T41 | 896 | 32 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 320911522 | TFI | 32”MFL | 32-МСК.10 | T22 | 896 | 32 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 320911533 | TFI | 32”MFL | 32-МСК.10 | T33 | 224 | 32 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 320911534 | TFI | 32”MFL | 32-МСК.10 | T34 | 224 | 32 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **40-МСК.02** | | | | | | | | | | | |
|  | 400711501 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.02 | T1 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400711511 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.02 | T11 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400711502 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.02 | T2 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400711531 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.02 | T31 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 400711532 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.02 | T32 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 400911504 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.02 | T4 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400911541 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.02 | T41 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400911522 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.02 | T22 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400911533 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.02 | T33 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 400911534 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.02 | T34 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420711501 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.02 | T1 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420711511 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.02 | T11 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420711502 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.02 | T2 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420711531 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.02 | T31 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420711532 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.02 | T32 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420911504 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.02 | T4 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420911541 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.02 | T41 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420911522 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.02 | T22 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420911533 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.02 | T33 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420911534 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.02 | T34 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **40-МСК.10** | | | | | | | | | | | |
|  | 400711501 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.10 | T1 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400711511 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.10 | T11 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400711502 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.10 | T2 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400711531 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.10 | T31 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 400711532 | MFL | 40”MFL | 40-МСК.10 | T32 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 400911504 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.10 | T4 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400911541 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.10 | T41 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400911522 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.10 | T22 | 1152 | 40 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 400911533 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.10 | T33 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 400911534 | TFI | 40”MFL | 40-МСК.10 | T34 | 288 | 40 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420711501 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.10 | T1 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420711511 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.10 | T11 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420711502 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.10 | T2 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420711531 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.10 | T31 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420711532 | MFL | 42”MFL | 40-МСК.10 | T32 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420911504 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.10 | T4 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420911541 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.10 | T41 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420911522 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.10 | T22 | 1152 | 42 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 420911533 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.10 | T33 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 420911534 | TFI | 42”MFL | 40-МСК.10 | T34 | 288 | 42 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **48-МСК.02** | | | | | | | | | | | |
|  | 480711501 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02 | T1 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480711511 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02 | T11 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480711502 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02 | T2 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480711531 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02 | T31 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480711532 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02 | T32 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480911504 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02 | T4 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480911541 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02 | T41 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480911522 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02 | T22 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480911533 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02 | T33 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480911534 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02 | T34 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480721501 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T1 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480721511 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T11 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480721502 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T2 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480721531 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T31 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480721532 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T32 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480921504 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T4 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480921541 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T41 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480921522 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T22 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480921533 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T33 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480921534 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.02  (Кард.TFI +10см) | T34 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **48-МСК.10** | | | | | | | | | | | |
|  | 480711501 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10 | T1 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480711511 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10 | T11 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480711502 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10 | T2 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480711531 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10 | T31 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480711532 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10 | T32 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480911504 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10 | T4 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480911541 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10 | T41 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480911522 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10 | T22 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480911533 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10 | T33 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480911534 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10 | T34 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480721501 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T1 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480721511 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T11 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480721502 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T2 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480721531 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T31 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480721532 | MFL | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T32 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480921504 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T4 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480921541 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T41 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480921522 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T22 | 1280 | 48 | 0,2 | 4 |  | 8 |
|  | 480921533 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T33 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
|  | 480921534 | TFI | 48”MFL | 48-МСК.10  (Кард.TFI +10см) | T34 | 320 | 48 | 0,2 | 4 |  | 2 |
| **40-ДФР.00** | | | | | | | | | | | |
|  | 480400009 | WM | 48” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDF | 2016 | 48 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 480400109 | WM | 48” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDL | 1008 | 48 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 480400209 | WM | 48” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDC | 1008 | 48 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 420400009 | WM | 42” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDF | 1792 | 42 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 420400109 | WM | 42” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDL | 896 | 42 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 420400209 | WM | 42” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDC | 896 | 42 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 400400009 | WM | 40” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDF | 1680 | 40 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 400400109 | WM | 40” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDL | 840 | 40 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 400400209 | WM | 40” WM | 40-ДФР.00 | WM-CDC | 840 | 40 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 483000001 | CDF | 48” CDF | 40-ДФР.00 | CDF | 1008 | 48 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 483000101 | CDF | 48” CDF | 40-ДФР.00 | CDL | 504 | 48 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 483000201 | CDF | 48” CDF | 40-ДФР.00 | CDC | 504 | 48 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 423000001 | CDF | 42” CDF | 40-ДФР.00 | CDF | 896 | 42 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 423000101 | CDF | 42” CDF | 40-ДФР.00 | CDL | 448 | 42 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 423000201 | CDF | 42” CDF | 40-ДФР.00 | CDC | 448 | 42 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 403000001 | CDF | 40” CDF | 40-ДФР.00 | CDF | 840 | 40 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 403000101 | CDF | 40” CDF | 40-ДФР.00 | CDL | 420 | 40 | 0,2 | 4 |  |  |
|  | 403000201 | CDF | 40” CDF | 40-ДФР.00 | CDC | 420 | 40 | 0,2 | 4 |  |  |
| 14-УСК.04 | | | | | | | | | | | |
|  | 140400010 | WM | 14” WM | 14-УСК.04 |  | 384 | 14 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 141800010 | PF | 14” PF | 14-УСК.04 | ДУП | 48 | 14 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 160400010 | WM | 16” WM | 14-УСК.04 |  | 448 | 16 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 161800010 | PF | 16” PF | 14-УСК.04 | ДУП | 56 | 16 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 200400010 | WM | 20” WM | 14-УСК.04 |  | 544 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 201800010 | PF | 20” PF | 14-УСК.04 | ДУП | 68 | 20 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 140400110 | WM | 14” WM | 14-УСК.04 |  | 24 | 14 | 0,2 | 2,0 |  |  |
|  | 140500210 | CD360 | 14” CD | 14-УСК.04 |  | 432 | 14 | 0,2 | 2,0 |  |  |
|  | 160400110 | WM | 16” WM | 14-УСК.04 |  | 26 | 16 | 0,2 | 2,0 |  |  |
|  | 160500210 | CD360 | 16” WM | 14-УСК.04 |  | 468 | 16 | 0,2 | 2,0 |  |  |
| 6-УСК.04 | | | | | | | | | | | |
|  | 80400010 | WM | 8” WM | 6-УСК.04 |  | 192 | 8 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 89400110 | WM | 8” WM | 6-УСК.04 |  | 24 | 8 | 0,2 | 2,0 |  |  |
|  | 80500210 | CD | 8” CD | 6-УСК.04 |  | 120 | 8 | 0,2 | 2,0 |  |  |
|  | 60400010 | WM | 6” WM | 6-УСК.04 |  | 144 | 8 | 0,2 | 3,2 |  |  |
|  | 69400110 | WM | 6” WM | 6-УСК.04 |  | 8 | 8 | 0,2 | 2,0 |  |  |
|  | 60500210 | CD | 6” CD | 6-УСК.04 |  | 88 | 8 | 0,2 | 2,0 |  |  |